Braivox - versão Windows - manual de operação

1. Características gerais da formatação

O Braivox é o impressor Braille do sistema DOSVOX.

Ele toma um texto digitado no editor de textos e o converte para 
Braille.  Este processo é totalmente automático.

Nota: O Braiwin é uma variante deste programa para ser usado por 
videntes.

No processo de conversão, o programa toma os parágrafos do texto, 
reajusta-os ao tamanho da folha Braille, e os converte segundo as 
convenções definidas pela Comissão Brasileira de Braille.

Um parágrafo para o impressor é um conjunto de linhas:
a) terminadas por uma linha em branco.
b) terminadas por uma linha que tenha pelo menos um espaço em 
   branco ao início.

Desta forma, um texto pode ser gerado em qualquer editor de textos, 
que a interpretação de parágrafos, em 99 por cento dos casos será 
correta.  

2. Caracteres de controle

O Braivox interpreta alguns caracteres que podem ser introduzidos 
no texto.  Normalmente os caracteres de formatação são colocados 
numa linha que não contenha nenhum caractere adicional.

As principais opções de formatação são as seguintes:

<P>  indica uma quebra de página.
<F-> início de trecho não submetido a auto-ajuste Braille.
<F+> início de trecho submetido a auto-ajuste Braille.
<T titulo> o titulo especificado será colocado nas páginas a seguir.
<T-> suprimir titulação da página.
<T+> ativar titulação da página.
<T+n> ativar titulação com número de página.
<S-> suprimir separação de sílabas ao fim da linha.
<S+> ativar separação de sílabas ao fim da linha.
<I-> suprimir  codificação de maíusculos em inglês.
<I+> ativar codificação de maíusculos em inglês.
<n> indica número da página no texto em tinta.

3. Configuração

O Braivox para produzir a impressão Braille, leva em conta certos
parametros padrão do arquivo \winvox\braivox.amb.  Esses parâmetros
podem ser mudados dentro dos limites do dispositivos de impressão.

Entretanto, o Braivox não realiza a programação física de parametros
da impressora.  Isso deve ser feito utilizando um programa específico
fornecido com ela, ou utilizando o painel e botões da impressora.

COLUNAS=34
    Indica o número de colunas da impressora.  O máximo, geralmente,
é 36 para impressoras de carro pequeno e 42 para impressoras de carro
grande.

LINHAS=28
    Indica o número de linhas da página física.  Este número deve
ser UM A MENOS do nomero de linhas máximas programadas fisicamente
na impressora.

FRENTEVERSO=NAO
    Indica impressão interponto.   Essa informação deve coincidir
com a programação física da impressora.

AUTOFORMATA=SIM
    Indica que o texto será rearrumado, tendo as suas linhas quebradas
ou juntadas para ocupar o espaço disponível no papel.

PAGINA=SIM
    Indica que será usada paginação do texto.

TITULA=SIM
    Indica que serão colocados títulos e números no topo das páginas.

NUMERAORIG=SIM
    Indica que o número indicado do texto original em tinta será 
copiado para o topo das páginas.

TITULOATRAS=SIM
    Indica que deve ser colocado o título também nas páginas pares.

AFASTACABECPAR=SIM
    Indica que o título da página de trás deve ser afastado para a
direita para melhorar a legibilidade.

TEXTOINGLES=NAO
    Indica que devem ser utilizados caracteres especiais para
maiúsculas e grifo, coerentes com a digitação em inglês.

SEPARASILABAS=SIM
    Indica que ao fim das linhas o programa pode tentar separar sílabas.

LINHASPORMINUTO=0
    Se o valor de LINHASPORMINUTO for diferente de zero sera feita uma 
temporizacao no envio na impressora.
* Esta opcao so' vale para o programa Braiwin

TEXTODOEDIT=NAO
    Indica que o texto foi gerado no Edit do DOS, e deve ser interpretado
com o código de caracteres equivalente (especialmente acentos).
