                            MANUAL DE OPERAÇÃO DO DISCAVOX
                Programa de interface sonora para acesso discado


        Por:  Antonio Borges - Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ
                  Valter Ponte - RENDE - CECAE/USP
        Transcrito por Márcio Coelho a partir do original em fita k7.

Convenção: Neste manual as mensagens do DISCAVOX são mostradas 
                                entre parênteses.


1 - Introdução

        O sistema DISCAVOX foi criado para facilitar o acesso da pessoa
deficiente visual às comunicações que são realizadas através de uma 
interface de fax-modem.

        O fax-modem é um equipamento, que é acoplado ao computador e é
distribuído normalmente de duas formas, ou como uma placa interna ou como 
uma caixa externa ao computador conectável à porta serial do micro. O 
fax-modem permite que o computador seja acoplado a uma linha telefônica 
e, através dessa linha, fica com a habilidade de transferir arquivos.

        O programa DISCAVOX apresenta uma série de opções. Essas opções
permitem que seja feita a transferência de informações entre dois 
microcomputadores, entre um microcomputador e um computador principal 
(chamado também de servidor) ou entre um microcomputador e uma máquina de 
fax.


2 - Executando o programa:

        A ativação do programa DISCAVOX, pode ser realizada através da
opção (P) do DOSVOX ou simplesmente teclando-se DISCAVOX no DOS.

(P: Tecle o comando para o DOS.)
DISCAVOX
(DISCAVOX  versão 1.1c
Inicializando o modem
Inicialização de modem concluída, tecle ENTER)

        A primeira etapa do programa DISCAVOX é a preparação do seu fax-
modem para a operação, o que é chamado de inicialização do modem.  Feita 
essa inicialização, você deve teclar ENTER para que o programa possa 
prosseguir a sua operação. Essa inicialização é realizada seguindo 
comandos compatíveis com modens HAYES, que é um padrão internacional 
utilizado em quase todos os modens para microcomputadores.

(DISCAVOX Qual a sua opção?)

O DISCAVOX permite as seguintes opções, mostráveis com a tecla F1:

(As opções do DISCAVOX são:
U: Falar com outro usuário.
R: Falar com a RENDE.
T: Vira terminal de um computador.
F: Serviço de fax.
C: Configurar a placa de comunicações.
ESC termina o programa.)

3 - Comunicação com outro usuário.

3.1 - Estabelecimento da comunicação

        Quando a opção U é acionada, o usuário recebe três opções: D, E e
R. Essas opções implicam que você vai conectar seu microcomputador 
através da linha telefônica a um outro microcomputador, e ambos estão 
equipados com fax-modem.

(DISCAVOX Qual a sua opção?)
U
(tecle D para micro discar, E para esperar chamadas e R para reconectar).

        Como numa chamada telefônica comum feita por telefone comum, um
desses computadores vai efetuar uma chamada e o outro computador vai 
receber a chamada.   Vamos imaginar que as duas linhas telefônicas 
estejam desligadas.  Em um computador, o usuário vai teclar D ou outro 
vai teclar E.  O próprio micro faz a chamada e o outro responde 
automaticamente.

        É evidente que a conexão deve ter sido previamente combinada entre
os dois usuários ou seja, um usuário vai ligar para o outro dizendo: 
"Escuta, vou te chamar daqui a pouco e você então coloca o teu computador 
pronto para receber chamada".  Os dois desligam então o telefone e o 
computador pode agora fazer a chamada.

        Vamos seguir com a operação:  um usuário teclará D e a máquina
perguntará o número do telefone do parceiro.  Vamos imaginar que o 
telefone do outro seja 234-5678. 

(Informe telefone do usuário parceiro) 
234-5678
(Tecle F10 para desligar, F1 para ajuda)

        O computador produz ruídos característicos referentes a ligação,
isto é, você escuta claramente o sinal de discar, você escuta claramente 
o sinal de linha e sinal de atendimento.  No momento em que a conexão é 
realizada os computadores falam

(CONNECT 2400)

onde o número 2400 é a velocide de transmissão, no caso 240 bits ou seja, 
aproximadamente 240 letras por segundo.

        A partir deste momento os dois micros estão conectados, e tudo
aquilo que você teclar o parceiro receberá no seu computador e tudo 
aquilo que ele teclar você recebera no seu.

        Por exemplo: Eu tenho agora dois computadores conectados, eu vou
teclar uma frase:

Oi, querido amigo

Devemos sempre depois de digitar o texto apertar a tecla ENTER para o 
envio da informação. Agora o meu parceiro vai teclar um texto, por 
exemplo:

(Olá, como vai você).

        Repare a diferença, tudo aquilo que eu teclo é soletrado, tudo
aquilo que meu parceiro tecla soa para mim como sendo uma palavra 
completa.

        Naturalmente, a finalidade de usar o computador através do telefone
não é pra você teclar porque realmente, é muito mais fácil você falar em 
viva-voz pelo telefone.  A finalidade principal é permitir que você 
transmita informações, documentos entre um computador e outro.   Isto é 
feito através das teclas de função F2 e F3, que respectivamente enviam um 
arquivo e recebem um arquivo, como veremos adiante.

        Ao apertar a tecla F1 essa tecla me informará quais são as opções
do programa de comunicação Usuário-Usuário.

(F2 Transmite um arquivo
 F3 Recebe um arquivo
 F4 Tira e põe VOZ na teclagem
 F9 Ativa leitor de tela
 F10 Fim de comunicação)


3.2 - Transmissão de arquivo

        A transmissão de um arquivo é feita em parceria: um usuário
transmite, aacionando a tecla F2, e o outro recebe, acionando a tecla F3.  
Em ambos os computadores é perguntado o nome do arquivo a transmitir ou a 
receber, e se a transmissão vai ser com ou sem garantia.

        Garantia significa que os dois computadores vão exercer um diálogo
de controle adicional, que verifique que todas as letras que saíram de um 
computador chegaram perfeitas no outro, mesmo que a linha telefônica 
esteja com linha cruzada, problemas, etc.   Se você está comunicando 
entre dois DISCAVOX você sempre deve transmitir com garantia.  Se o outro 
computador está executando um outro programa de comunicação, você pode 
transmitir sem garantia ou então informar ao seu amigo que o DISCAVOX 
trabalha com garantia (protocolo) estilo X-MODEM.

        Vamos agora simular a transmissão de um arquivo. Vou transmitir um
arquivo para o meu parceiro, portanto vou teclar uma mensagem pra ele 
dizendo:

"Amigo, vou transmitir para você o arquivo chamado MENSAGEM, utilizando 
garantia.  Aperte agora F3”

Então eu teclo F2 no meu micro que é para transmitir e o meu parceiro vai 
apertar F3.

(Qual o nome do arquivo a enviar?)

        No meu computador aparece uma mensagem, "Qual o nome do arquivo a
enviar", porque eu apertei F2; no computador do meu parceiro ele 
pergunta: 

(Qual o nome do arquivo a receber ?)

porque ele apertou F3.

        Vou colocar então o nome do arquivo: MENSAGEM

(Quer envio com garantia? Sim ou Não?)

Então eu seleciono fazer envio com garantia, teclando a letra S.  A 
máquina me informa que está esperando que o outro computador inicie 
recepção, teclando F3.

(Aguardando o parceiro teclar F3.)
------  tum tum tum tum tum
(Terminei a transmissão.)

        Durante o tempo de transmissão o alto-falante do computador emite
um som "tum, tum, tum, tum".  Esse som indica que as informações estão 
fluindo de um computador para o outro; ao término da transmissão a 
mensagem característica: "terminei a transmissão".   Podem ocorrer erros 
se a linha cair, ou uma linha cruzada muito forte.  Neste caso, a máquina 
diz que o arquivo não foi transmitido, e por que.

        Uma vez feita a transmissão, é educado teclarmos uma mensagem para
o nosso parceiro, informando que foi tudo bem, ou que você vai mandar 
mais algum arquivo, ou simplesmente dizer tchau.

        Para facilitar a vida o DISCAVOX permite a você quatro mensagens
pré-criadas que são acionadas através de combinações da tecla ALT com 
algumas letras. Por exemplo, ALT D quer dizer "desligando", ALT T 
significa "iniciando a transmissão", a tecla ALT R "vou receber o arquivo 
e a tecla ALT O " para dizer:
"oi, estou chegando"

Vou apertar ALT D que significa ("Vou desligar, tchau."). É como se eu 
estivesse digitando essa mensagem, na verdade apertei ALT D e a máquina 
escreve:

" Vou desligar, tchau."

Aperto agora a tecla F10 para terminar a conexão telefônica.  A máquina 
fala:

(Desligando)


3.3 - Relendo a tela

        Frequentemente, quando você está utilizando a comunicação com o
DISCAVOX, você precisa ler alguma coisa que já foi falada anteriormente 
na comunicação ou alguma palavra que seu parceiro tenha teclado que você 
não entendeu bem. Para conseguir isso você pode apertar a tecla F9. A 
tecla F9 ativa o leitor de tela.

        Esse leitor de tela funciona exatamente igual ao programa VOX2 ou
seja, você pode mover o cursor para um ponto determinado da tela e 
apertar a barra de espaços paraler uma linha, o conjunto de comandos é o 
mesmo conjunto do VOX2.  Alguns comandos muito usados são:

tt para ler toda a tela;
tl para ler toda a linha
setas para mover o cursor na tela
ESCAPE para terminar o leitor de tela

OBS: Para maiores detalhes verifique o manual do programa VOX2, o arquivo 
DOSVOX\MANUAL\VOX2.DOC


3.4 - Reconexão

        Existe uma opção de comunicação muito interessante que é a chamada
reconexão.  A reconexão permite a você não precisar fazer duas chamadas 
telefônicas, uma chamada com voz para avisar ao seu parceiro que você 
quer transmitir um arquivo, desligar e depois outra para a operação via 
fax-modem.  Com a reconexão, uma chamada só faz tudo, economizando 
impulsos telefônicos.

        A idéia é simples:  ligar para o parceiro, bater um papo rápido com
ele usando a voz, ativar a opção de reconexão que vai tirar o controle do 
telefone com voz e passá-la ao modem, e então desligar o aparelo de 
telefone que o computador segura a mesma chamada.

        Vamos fazer uma demonstração. Você disca o telefone, o seu parceiro
atende e você diz:

“Escute, amigo,  tenho algumas coisas para você no computador.  Ligue, 
ative o DISCAVOX e selecione U de usuário e R de reconectar.”

Então eu ativo a opção usuário, isto é, U.

(Tecle D para micro discar, E para esperar chamadas e R para reconectar)

Agora a opção de reconexão:  R

(Seu micro vai ser quem chama C ou quem responde R).

        Aqui temos que estabelecer uma convenção: quem está chamando vai
ser C e quem vai receber a chamada telefônica vai ser R.  Isto não é 
implícito, o que quer dizer que tem de haver uma combinação prévia, mas 
normalmente aceita-se que quem está pagando, ou seja quem faz a chamada, 
aperte C, e quem receba a chamada telefônica aperte R.

        Depois disso, um parceiro tecla C e o outro parceiro (remoto) tecla
R e os computadores devem começar a produzir os ruídos característicos de 
fax/modem.  Depois que os computadores estão produzindo esses ruídos 
característicos, espere 2 segundos,  e então você simplesmente coloca o 
fone no gancho e a ligação se estabelece entre os computadores.

Obs.:  Existe uma certa dificudade na operação de reconexão, porque ela é 
dependente das características da companhia telefônica que você está 
utilizando.  Você tem que saber identificar perfeitamente os ruídos de 
conexão, e saber quais são provocados pelo seu computador, quais os 
provocados pelo do seu parceiro e quais os da companhia telefônica.  Por 
essa razão é sempre necessário um pouquinho de treino para fazer com que 
a reconexão se produza sem provocar uma queda na chamada telefônica.  Por 
esta razão se você é um usuário iniciante no DISCAVOX não tente uma 
reconexão antes estar bem seguro utilizando uma conexão simples.


4 - Uso do serviço RENDE

4.1 - O que é a RENDE ?

        Um dos usos mais interessantes de quem tem um fax-modem é a
possibilidade de conexão à Internet, a rede mundial de informações, que 
permite que um usuário envie e receba cartas e notícias do mundo todo, ao 
custo de uma chamada telefônica local.

Para usar a Internet, é necessário:

1. ter uma conta num provedor de acesso (por exemplo uma BBS ou um 
computador ligado à Internet)
2. saber os comandos de acesso à Internet (mail, ftp, telnet, lynx, 
etc...)

        Os provedores de acesso cobram uma taxa que pode ser alta, e os
comandos de acesso são bastante complicados, mesmo para quem pode ler a 
tela. Assim, o projeto DOSVOX uniu-se à RENDE (Rende Nacional de 
Deficientes da USP) e à RNP (Rede Nacional de Pesquisa) e criou o 
utilitário RENDE que faz com que o acesso à Internet para as funções mais 
básicas seja muito fácil.   Todos os usuários DOSVOX que moram numa 
cidade servida pela RNP podem ter uma conta para acesso gratuito à 
Internet.

        O serviço RENDE foi inicialmente prestado pela Universidade de São
Paulo, através dos projetos RENDE/REINTEGRA filiados à CECAE - 
Coordenadoria Executiva de Cooperação Universitária e de Atividades 
Especiais com o apoio da Fundação VITAE e da Agência ESTADO. Os programas  
da RENDE foram desenvolvidos em conjunto entre o CECAE/USP e o Núcleo de 
Computação Eletrônica da UFRJ.  Posteriormente, o serviço RENDE foi 
transformado num projeto de maior abrangência com o apoio logístico da 
Rede Nacional de Pesquisa que presta serviços de comunicação eletrônica 
no Brasil inteiro, através de um projeto denominado DOSVOX/RNP.

Obs.:  Este serviço foi implantado inicialmente nas cidades de São Paulo 
e Rio de Janeiro, e está sendo paulatinamente instalado nas outras 
capitais.


4.2 - Procedimentos para conexão

        Vamos agora mostrar o processo de conexão ao serviço RENDE.
Apertando F1, a máquina fala:

(As opções do DISCAVOX são:
U falar com outro usuário
R falar com a RENDE
T vira terminal de um computador
F serviço de fax 
C configurar a placa de comunicações
ESC termina o programa.)

Vamos escolher a opção R para entrar na Rende.

(DISCAVOX, qual a sua opção?)
R 
(Serviço RENDE. Voce escolherá agora as opções desejadas para a próxima 
ligação.)
(RENDE, qual a opção?)

Quando aperto F1 obtenho as opções da RENDE, que são as seguintes:

(As opções da RENDE são:
L lista de interesse,
N receber notícias,
E enviar uma carta,
R receber suas cartas,
P receber programa distribuído pela RENDE,
ESC iniciar discagem de conexão.)

(RENDE, Qual a opção?)

        A idéia é a seguinte: existe um computador que vai receber os
pedidos dos usuários, conectado diretamente aos fios da Internet.  Você 
se conecta a este computador através do telefone, e ele vai despachar as 
coisas que você necessita para a Internet ou dela buscar coisas para 
você.   

        O serviço mais comum que é o serviço de envio e recepção de cartas
(também chamado de e-mail).  Para isso cada usuário deve ter sua própria 
conta e uma senha.  O nome da conta, seguido da letra “@” (lê-se arrôba), 
seguido do código do computador constitui o que é chamado “enderêço 
eletrônico”, que deve ser mencionado sempre que se manda uma carta para 
alguém.  Um exemplo de endereço eletrônico é:

                antonio2@nce.ufrj.br

que é a conta do Antonio Borges, num computador chamado nce.ufrj.br  .   
Normalmente as 2 ou 3 últimas letras do nome do computador servem para 
identificar o país.  Assim br é Brasil, uk é Inglaterra, edu é uma 
universidade dos  Estados Unidos, com é uma companhia privada e assim por 
diante.


4.3 - Envio de cartas

        Vamos imaginar que eu tenho um amigo na INTERNET para a qual eu
quero mandar uma carta através do computador.  Essa pessoa pode estar em 
qualquer lugar do mundo por exemplo na China ou Japão , mas o que se paga 
é o preço de uma ligação local e não de uma ligação internacional.  Vamos 
mostrar como, de dentro da opção Rende eu mando uma carta para ele e 
recebo quaisquer eventuais cartas disponíveis na Internet para mim.  
Dentro da opção Rende, eu vou selecionar a opção E (enviar uma carta).

(DISCAVOX, qual a sua opção?)
R 
(Serviço RENDE. Você escolherá agora as opções desejadas para a próxima 
ligação.)

(RENDE, qual a opção?)
E
(Qual o endereço eletrônico do destinatário?)
antonio2@nce.ufrj.br

(Qual o nome do arquivo da carta?)
\dosvox\textos\mensagem
(Qual o assunto da carta?)
Uma mensagem para meu querido amigo
(Carta preparada para envio.)
(RENDE qual a opção?)


Obs.:  Você deve conhecer o endereço eletrônico de cada usuário para 
poder enviar-lhe uma carta.  Todo usuário da RENDE ou do projeto 
DOSVOX/RNP recebe através de uma carta ou telefonema a informação de qual 
é o seu endereço eletrônico.  Para obter uma lista dos endereços você 
pode contactar um dos administradores:
                jvaponte@rende.cecae.usp.br
                                ou
                trcosta@quindim.nc-rj.rnp.br

É também obrigatório mencionar em uma mensagem na INTERNET qual é o 
assunto a que se refere essa mensagem.

        Essa carta então é enfileirada para envio; você pode enviar várias
cartas ao mesmo tempo.  Neste caso, você teclará novamente a letra E para 
enviar uma nova carta e responderá novamente às mesmas perguntas.  Na 
verdade as cartas não são enviadas na hora, mas quando você encerrar seu 
diálogo com a Rende, posteriormente teclando ESCAPE, como será visto mais 
adiante.


4.4 - Recepção de cartas

        Todas as cartas e mensagens que chegam para um certo usuário da
Internet, ficam armazenadas no computador servidor do correio eletrônico. 
O sistema RENDE busca para mim essas cartas que existirem no servidor, e 
que possivelmente devem ter sido enviadas por amigos ou por grupos de 
usuários que conhecemos como listas de interesse (veremos isso mais 
adiante).

        Para fazer isso, basta selecionar a letra R, na opção da Rende.

(RENDE, qual a opção?)
R
(Certo, quando terminar a ligação eu pego as cartas para você).

        As cartas não vem na hora, apenas quando for efetivada a conexão,
como será visto mais adiante.

4.5 - Conexão com a Rende

        Uma vez especificados os pedidos (nos exemplos anteriores, vimos
apenas envio e recepção de cartas), devemos iniciar a conexão real do 
micro com o servidor da Rende ou RNP.  Para isso, basta apertar a tecla 
ESC (de escapar) à pergunta 

(RENDE, qual a opção?)
----- aperte a tecla ESC
(É isso mesmo que você quer?  Sim ou não?)
S
(Qual o nome de sua conta na RENDE?)
antonio2
(Qual sua senha na RENDE?)

        Todo usuário recebe uma conta e uma senha, quando se inscreve na
RENDE ou RNP. A senha é secreta e a máquina não ecoa quando você a 
digita.   Você precisa saber o nome dessa conta e senha, senão nada vai 
funcionar.  Em seguida o micro disca automaticamente para a Rende ou RNP, 
para um dos ramais disponíveis (no Rio de Janeiro são apenas 6).

(Ok amigo agora espere um pouco que eu vou discar para RENDE)
(Qual o ramal, de 1 a 9 ?)
1
(Iniciando o envio de pedidos)
----- espere um pouco
(Envio de pedidos foi completado)

        Depois que o envio de pedidos é completado o computador pode,
eventualmente, continuar fazendo envio de informações de um lado para o 
outro.   Ele faz “tum tum tum tum” quando está mandando informações.  No 
final da sessão você escuta a mensagem:

(A RENDE agradece a você por sua companhia.)

As cartas que chegarem são indicadas pelo computador, por exemplo:

Recebida carta: 1.car
Recebida carta: 2.car

4.6 - Recebendo outras informações da Internet

        Além das cartas, as notícias também são um forte atrativo da
Internet.  A Rende mantém diariamente um conjunto de notícias e jornais, 
acessíveis diretamente através da opção N da opção Rende.

(Rende, qual a opção?) 
N 
(Selecione com uma letra o texto que você deseja, ESC termina.)
(Qual  a inicial do texto?)

        Você tem que saber as iniciais do texto que você está desejando.
Apertando F1, a máquina fornece uma lista das abreviaturas mais usadas:

(N Newspaper da Agência ESTADO,
 P Pacote semanal da Agência ESTADO, 
 B Boletim da RENDE, 
 E Calendário de eventos,
 O Online USP, 
 U Boletim da UFRJ.
C Informar texto pelo codinome)

Em seguida a máquina volta a perguntar

(Qual a inicial do texto?)

Você pode teclar então N, P, G, B, E, O, U pela RENDE referente ao texto 
desejado.  A máquina pergunta novamente:

(Qual a inicial do texto?)

        Deve-se informar uma outra inicial de texto a receber, ou teclar
ESC (escape) para terminar a especificação dos textos desejados.

        Pegar um texto pelo codinome (opção C) é o caso mais genérico, mas
para isso você deve ter uma lista de codinomes.  Esta lista pode ser 
obtida selecionando-se o codinome “indice.txt”.

        Existe um texto muito importante e que é o resultado de uma busca
de palavras chaves do acervo bibliográfico da RENDE. Este base de dados, 
em formato texto, que a RENDE mantem, e atualiza periodicamdnte, é o 
codinome “dv1.txt”.

Nota: alguns destes textos são imensos, especialmente o Resumo Semanal, 
que pode levar uns bons 15 minutos de telefone para ser trazido.  Por 
essa razão, para economizar telefone, prefira fazer estes tipos de 
transferência tarde da noite, quando a ligação telefônica é bem mais 
barata.

(Rende: qual a sua opção ?)
N
(Selecione com uma letra o texto que você deseja, ESC termina.)
(Qual  a inicial do texto?)
C
(Qual o codinome do texto?)
dv1.txt
 (Qual a inicial do texto?)
------ aperte ESC.
 (RENDE, Qual a opção?)

        Como só quero receber esses textos, vou teclar ESC para iniciar a
conexão telefônica com a RENDE.

(É isso mesmo que você quer? Sim ou não?)
S
(Qual o nome de sua conta na RENDE?)
------ tecle sua conta
Qual sua senha n RENDE?
------- tecle sua senha, a máquina não ecoa, nem mostra na tela.
(Ok amigo, agora espere um pouco que eu vou discar para a RENDE.)


4.7 - Velocidade de conexão

        A RENDE normalmente aceita ligações que vão desde da velocidade de
1.200 bits por segundo até 9600 bits por segundo. Isso depende da 
localidade que você está chamando. O mais comum é uma ligação a 2.400 
bits por segundo.

        Isso pode ser configurado no arquivo chamado \DOSVOX\DISCAVOX.AMB
ou na opção de configuração online, que nós analisaremos adiante.


4.8 - Lista de interesse e distribuição de programas

        A RENDE oferece ainda dois outros serviços:
        . Serviços de Lista de Interesse
        . serviço de programas distribuído pela RENDE.

        Uma lista de interesse é simplesmente um fórum de discussão de
determinado assunto. No início, a RENDE mantem essencialmente três listas 
de interesse que podem ser muito utilizadas pelos deficientes visuais.

        As listas são: DOSVOX que é uma lista de discussão sobre o assunto
DOSVOX, a lista HUMOR que é uma lista de casos interessantes e piadas e a 
terceira lista é a lista chamada RENDELIS que trata do assunto 
deficiência em geral. Tudo que se refere ao assunto deficiência, pode ser 
discutido nessa lista.

(RENDE Qual a opção?)
L
(Qual sua opção para as listas?) 
------ Apertei F1
(As opções de listas são: 
 L - listagem geral de listas cadastradas
 I - inscrever-se numa lista)
 C - cancelar sua participação
 S - submeter mensagem ?)
(Qual sua opção para as listas?) 
I
(Qual lista ?
dosvox
 (Ok, sua aceitação nesta lista será confirmada posteriormente.)

Uma vez que, você se inscreveu numa lista automaticamente todas as 
mensagens que forem enviadas para a lista, serão recebidas por você.

Nota:  As listas de interesse só estarão ativas a partir de março de 
1996.

        Desistir da lista significa que você não vai mais receber essas
cartas automaticamente. Cada mensagem que é enviada por um usuário da 
lista é transmitida automaticamente para todos os usuários que se 
inscreveram nessa lista.   Submeter é o mesmo que enviar uma carta, só 
que ela será recebida por todos os usuários da lista.  Neste caso, o 
computador perguntará ainda o nome completo do arquivo de texto a 
distribuir.

(RENDE Qual a opção?)
L
(Qual sua opção para as listas?) 
S
(Qual lista ?
humor
(Informe o nome do texto a enviar:)
 \dosvox\textos\piadinha.txt
(Texto preparado para envio)

        Além das três listas que nós falamos a lista DOSVOX, a lista HUMOR
e a lista RENDLIS, existe uma infinidade de listas no mundo.  Se você 
tiver interesse num assunto particular, pode contactar a RENDE que então 
lhe informará quais são as listas existentes no mundo sobre os mais 
variados assuntos, variando de Xadrez, Deficiência, Namoro, Sexo, 
Microcomputadores, Remédios, Família, Bíblia, Filatelia, Rádio e etc.  O 
principal problema das listas internacionais é que os textos devem 
escritos em inglês.

        O serviço RENDE é um serviço em plena expansão.  Mantenha-se sempre
bem informado através do telefone (011) 818-4155 em São Paulo ou, no Rio 
de Janeiro, através da UFRJ no telefone (021)598-3117.


4.9 - Recepção de programas distribuídos pela Rende

        Para receber um programa, usa-se a opção P, e em seguida o nome do
programa que se deseja receber. Para receber uma listagem de quais são 
estes programas, informe que o nome do programa a receber é “indice.txt”.

        Os programas são enviados em forma compacta, e devem depois ser
expandidos segundo um procedimento que é informado nesse mesmo arquivo 
indice.txt.

(RENDE Qual a opção?)
P
(Qual o nome do programa ?) 
indice.txt

5. Conexão como terminal

Vamos agora a terceira opção T que serve para você tenha acesso a um 
outro computador. O caso mais comum é o acesso ao que nós chamamos de 
BBS.

        Uma BBS é um serviço comercial que permite ao usuário ter acesso a
informações, a programas, etc. Assim podemos usar a opção T para virar 
terminal de um computador.

(Informe o telefone do computador parceiro.)

Temos que saber o telefone dessa BBS ou desse computador parceiro.  Vamos 
teclar o número de um telefone e apertar ENTER. A operação então, vai 
depender do tipo de computador que voce está conectado.

        Normalmente o computador vai perguntar a você coisas como: qual é a
sua conta, qual é a sua senha e você vai ter que possuir essas 
informações a priori.  Não vamos dar mais detalhes aqui porque essas 
informações são extremamente dependente de cada situação.        Se você tiver
interesse em se conectar a uma BBS deve procurá-la, informar que vai usar 
o programa DISCAVOX e obter, então, as informações  específicas de cada 
caso.

        É possível também acessar a Internet diretamente usando a RNP ou a
Rende.  Estamos providenciando um manual de uso da Internet para que os 
mais “audazes” possam fazer um acesso mais “feroz” ao mundo das 
comunicações internacionais.


6 - Serviço de fax

O serviço de fax, permite que o usuário deficiente visual possa  passar 
um fax para algum endereço, para algum telefone, alguma máquina de fax 
apertando a letra F.

(F - Qual o número do fax?)
011-270-8554

Alguns telefones úteis são:
RENDE (011) 818-4370, ou (011)211-0922.
NCE - (011)270-8554

(Informe o nome completo do arquivo a passar no fax)

Devemos teclar o nome completo ou seja, o nome e os diretórios, por 
exemplo: 
C:\DOSVOX\TEXTOS\MENSAGEM.

        Um fax normalmente demora de 30 segundos a 1 minuto para ser
passado.  Quando ocorre algum problema na transmissão, o computador manda 
a mensagem:

(Erro no programa de fax),

caso contrário ele responde com a mensagem

(Terminei de passar o fax. )

Obs.:  o Discavox utiliza um programa de domínio público para passar fax, 
o SSFAXER.  Infelizmente, este programa não funciona muito bem em todos 
os telefones do Brasil.  Frequentemente a máquina envia a mensagem:

(terminei de passar o fax)

mas o fax foi pela metade ou não foi.  A equipe DOSVOX está cuidando 
deste problema.  Por hora é bom confirmar se o receptor realmente recebeu 
o fax, através de uma confirmação telefônica.


7 - Configuração “online” da placa de comunicação

        Normalmente não é necessário configurar o DISCAVOX, quando este
está instalado.  O arquivo DISCAVOX.AMB, no diretório \DOSVOX contém toda 
a configuração padrão.

        Em todo caso, é prevista uma alteração “online” para o caso de
usuários que utilizem múltiplos destinos de comunicação, com 
configurações de comunicação diferentes (por exemplo,a Embratel usa 7 
bits por caractere, a UFRJ usa 8).

(Discavox - Qual sua opção ?)  C 
(Configurando comunicações:)
(Porta atualmente 2)
2

        Cada fax-modem tem uma porta privilegiada, no caso porta 2, 3 ou 4,
isso você tem que saber a priori, porque sua escolha é feita no 
procedimento de instalação da placa. O técnico de instalação pode 
informar a você qual é o endereço dessa placa (2)
 
(Velocidade sugiro 2.400)
9600

        As velocidades que são utilizadas pelos computadores, medidas em
bits por segundo,  dependem da característica da linha telefônica que 
você está utilizando, por exemplo, a velocidade de 2400 funciona em 
qualquer computador, e 9600 transmite 4 vezes mais rápido.

Obs.: para calcular o número de letras transmitidas por segundo, divida 
este número por 10.

        A maioria dos computadores permitem as seguintes velocidades: 1200,
2400, 4800, 9600, 14400 e 28800.

(Número de BITS por caractere)
8

        Se possível  deve-se escolher sempre 8, embora alguns computadores
só aceitem 7, em especial as redes suportadas diretamente pela Embratel.  
A comunicação com 7 BITS não permite a transrnissão de caracteres com 
acentos.

(Número de BITS de parada, sugiro 1)
1

        Número de BITS de parada está relacionado com a confiabilidade da
comunicação. Utilize l.

(Paridade 0, 1 ou 2)
0

Utilize em geral 0 (sem paridade).  Porém, se a comunicação for com um 
computador mantido pela Embratel, utilize 2.  A máquina então informa:

(Ok, configurado).


8 - Terminando o DISCAVOX

Vamos falar agora um pouco sobre a desconexão. Apertando a tecla ESCAPE 
(ou F10)  o computador informa:

(Desligando...)
(Confirme se seu telefone realmente desligou certo!
(Até logo, é um prazer serví-lo.)

Quando você aperta ESCAPE, em resposta às opções do DISCAVOX a máquina 
inicia o processo de desconexão do seu computador à linha telefônica.  É 
importante você verificar se realmente aconteceu essa desconexão, porque 
algumas vezes por ploblemas eletrônicos a desconexão não é realizada, e o 
telefone fica “pendurado”, sem aceitar chamadas.  Para verificar, basta 
tirar o telefone do gancho e verificar se o telefone está dando linha.  
Se não  estiver, você deve proceder da seguinte maneira:  desligue o 
computador, conte até 10 e ligue novamente o computador.

Obs.: não basta dar RESET você tem que realmente desligá-lo fisicamente.


9 - Configuração do DISCAVOX

A configuração do programa DISCAVOX é feita através da edição de um 
arquivo chamado DISCAVOX.AMB que fica dentro do subdiretório \DOSVOX.

Esse arquivo contem uma série de informações 

PORTA=4           
        2 é o normal para computadores da linha COMPAQ ou PS
        4 é a        configuração mais utilizada nos PC clones.

DISCA=PULSE
        Informa o tipo de telefone utilizado: PULSE ou TONE.  Na dúvida,
use o valor PULSE, que funciona mesmo em linhas que são TONE.

FALANDO=SIM
        Quando o DISCAVOX está sendo operado por uma pessoa que não é
deficiente visual é mais conveniente que ela veja as informações na tela 
do computador e não que a máquina fale.

VELOC=2400
        Essa velocidade é um fator que tem importancia na comunicação
usuário-usuário.         Com o valor 2.400 você consegue, em princípio, se
conectar com qualquer tipo de faxmodem.

        Se você já conhece o seu parceiro de Discavox e quer fazer uma
comunicação rápida e sabendo que ambos tem um modem de 14.400 ou de 
28.800 você pode alterar a configuração aqui.  Se você está na dúvida, 
use o valor 2400.

Obs.:  A velocidade aqui é a da comunicação usuário-usuário, não é aquela 
configurável de dentro do Discavox, que só vale para comunicação com 
outros computadores.

NBITS=8
STOPBITS=1
PARID=0
        Representam o número de Bits, número de stop bit e paridade da
comunicação serial em modo usuário-usuário.  Em princípio, você não deve 
alterar esses parâmetros, mantenha-os  8,  1 e 0.

VELOCTERM=2400
NBITS=8
STOPBITSTERM=1
PARID=0
        Essas informações se referem à comunicação com o computador da BBS
ou da RENDE.  Outros valores muito usados sao 9600 ou 14400 para 
velocidade, e 7,1,2 quando a ligação se faz via RENPAC (Rede Nacional de 
Pacotes da EMBRATEL).

RENDE=2392031
        é o telefone padrão da Rende

RENDE1=2392031
RENDE2=2392610
        são os números dos ramais da RNP no Rio de Janeiro. Em geral, usa-
se o número padrão repetido no ramal 1. Se você está acessando a Rende 
através de um telefone ligado a PABX em que seja necessário teclar 0 
antes do número, use por exemplo:  RENDE=0,2392031

PGMRENDE=rende -x
        Este é o nome do programa parceiro do Discavox na Rende.  Nas
linhas de 7 bits, deve-se usar apenas a palavra rende (sem o -x) e nas 
linhas de 8 bits, usar como mostrado acima.  Use letras minúsculas do 
lado direito do sinal de igual.

PGMFAX=ssfaxer.exe
        O programa de fax que o DISCAVOX ativa é o chamado SSFAXER que é um
programa de domínio público que é acessado através do DISCAVOX.  Não 
altere esta informação.

ARQCABEC=c:\dosvox\textos\meunome.txt
        No topo do fax vai um cabeçalho opcional, contendo o seu nome,
endereço, etc.  Essas informações são tomadas a partir do arquivo 
especificado.

INICMODEM1=ATZ
INICMODEM2=
etc...
        Essas informações dizem respeito à inicialização de hardware do
faxmodem.  Não devem ser alteradas, a não ser por um técnico gabaritado, 
que conheça profundamente a especificação do seu faxmodem.  A 
configuração que vem com o Discavox funciona com virtualmente todos as 
placas e modens externos.

MENSD=Vou desligar, tchau.
MENSO=Oi, estou entrando no ar.
MENSR=Me manda o arquivo agora.
MENST=Vou te mandar o arquivo agora.

        Essas mensagens são textos que são datilografados automaticamente,
quando se aperta a tecla ALT em conjunto com uma letra na opção de 
comunicação usuário-usuário.  Assim, por exemplo, nesta opção, apertando 
as teclas ALT D, a máquina datilografa automáticamente a mensagem “Vou 
desligar,  tchau”.  Você pode introduzir novas mensagens, por exemplo, 
seu nome, ou uma sentença que seja muito comum de ser datilografada, 
usando a convenção MENS seguido da letra (sem espaço), um sinal de igual 
e depois o texto desejado, por exemplo:

MENSA=Antonio Borges


10 - Conclusões

        Não é tão fácil como parece o acesso do computador a linha
telefônica, uma vez que você está lidando com um fator externo ou seja, o 
telefone pode estar ocupado, a linha pode ter uma outra linha cruzada, a 
ligação pode ser muito ruidosa então, normalmente você vai ter que 
adquirir um pouquinho de experiência para fazer com que, todas as suas 
ligações produzam resultado conveniente.

        Conte com a RENDE e com o NCE para auxiliá-lo: os técnicos poderão
dar a você a orientação adequada para que as suas chamadas de transmissão 
e recepção de informações através do computador possam ser o mais bem 
sucedidas possíveis.

tel.: (011) 818-4155       e-mail:  tarso@rende.cecae.usp.br
      (021) 598-3198       e-mail:  rcosta@novell.nce.ufrj.br

