        CRONOVOX (multmedidor de eventos concecutivos)

        1. - Carregado na memória com o comando "CRONOVOX".
Após ter ssido carregado, será emitida a mensagem "cronovox sua opcao".

        2. - O registro do tempo do início da medição, será feito
com a "f7".

        3. - O registro do tempo do finao da mediçao, será feito
com a "f7".

        4. - A medição do tempo se dará, à cada vez par que o "f7" for
pressionado, sendo registrada e falada em palavras.

        5. - Poderão ser feitas até 26 (vinte e seis) memorizações
das medições dos eventos.  as memórias são acionadas através das
letras do alfabeto.  Da primeira vez que uma memória for acionada, a
última medição de tempo será guardada nesta memória, e a mensagem 
"comente"  será enviada.  16 (dezesseis) caracteres podem ser escritos
para descrever o evento, seguidos de "enter".  Para omitir uma descrição
tecle apenas "enter".  Em qualquer um dos casos será falada a mensagem
"guardado".
          Da segunda vez que esta memória for acionada, será
 falada a medição nela contida, precedida da fala "evento", seguida do
número do evento.  Neste caso "F4" fala a descriçãO do evento correspondente.
Se nem uma descrição for encontrada, será falada a mensagem "nada".
        Após a guarda da medição de um evento, se uma outra letra
correspondente a uma memória vasia for precionada, será falada a
 mensagem "nada".

        6. - O arquivo "EVENTOS.TPO" terá sempre a imagem das memórias.

        7. - Se a função "f2" for pressionada apos a fala "sua opçao"
os eventos serão salvos, e  o programa encerrado.

        8. -  A funçãO "f3", envia a mensagem "evento aberto",e enserra
o cronovox, com um evento aberto.

9. - O escape, enserra o programa, apagando os eventos.

10. - Se na carga do "cronovox" for encontrado o arquivo "eventos.tpo",
será enviada a mensagem "eventos recuperados", que poderá ser
consultado e incrementado.
